================================================================
  DEMO ANPR — Ingenio Automatización S.A.S.
  Sistema de Control Vehicular ANPR (Hikvision DS-TCG405-E)
================================================================

DEMO — 10 DIAS + ACCESO
-----------------------
- Periodo de prueba: 10 dias desde la primera ejecucion.
- Aviso de vencimiento cuando queden 2 dias o menos.
- Al abrir el navegador pedira usuario y contraseña:
    Usuario:    admin
    Contrasena: IA9524
- Pasados los 10 dias el sistema deja de funcionar (contacte a Ingenio).

INSTALACION EN OTRO PC (sin Python)
------------------------------------
1. Copie toda la carpeta "ANPR_Demo" al otro computador.
2. Ejecute ANPR_Demo.exe (doble clic).
3. Ingrese con admin / IA9524 cuando se abra el navegador.
4. URL local: http://127.0.0.1:5000/
5. Si Windows Firewall pregunta, permita acceso en redes privadas.

ACCESO DESDE LA RED (camara + otros equipos)
--------------------------------------------
Al iniciar, la consola muestra dos URLs:
  - http://127.0.0.1:5000/        (solo este PC)
  - http://192.168.x.x:5000/      (otros dispositivos en la red)

Configure la camara Hikvision:
  Configuracion -> Evento -> Notificacion HTTP
  URL destino: http://<IP-DEL-PC-DEMO>:5000/anpr

En el demo vaya a Configuracion API y verifique:
  - IP de la camara (ej. 192.168.2.80)
  - Usuario y contrasena
  - URL de eventos (debe usar la IP LAN del PC, NO 127.0.0.1)

DATOS GUARDADOS
---------------
Se crea la carpeta "data" junto al ejecutable:
  data/anpr.db       — detecciones y whitelist
  data/uploads/      — fotos de vehiculos
  data/logs/         — logs de depuracion
  data/.anpr_demo    — control de periodo de prueba

DETENER EL DEMO
---------------
Cierre la ventana negra (consola) o presione Ctrl+C.

REQUISITOS
----------
- Windows 10/11 (64 bits)
- Misma red LAN que la camara Hikvision
- Puerto 5000 libre

SOPORTE
-------
Ingenio Automatizacion S.A.S.
Soluciones inteligentes en seguridad y automatizacion
